====== Prepare code ======
===== Zynq software =====
<code bash>
daq@gm2-01:ESQ $ svn co http://gauss.bu.edu/svn/g2-quad-pulser.firmware/carrier zynq-carrier.trunk.svn
...
Checked out revision 548.
daq@gm2-01:zynq-carrier.trunk.svn $ svn log | head
------------------------------------------------------------------------
r548 | dgastler | 2020-10-05 15:11:09 -0500 (Mon, 05 Oct 2020) | 1 line

New version for Nam
------------------------------------------------------------------------
r546 | dgastler | 2020-10-05 07:52:45 -0500 (Mon, 05 Oct 2020) | 1 line

updated address tables
------------------------------------------------------------------------
r545 | dgastler | 2020-10-05 07:17:03 -0500 (Mon, 05 Oct 2020) | 1 line
</code>

===== Copy old BUTool over =====
<code bash>
daq@gm2-01:zynq-carrier.trunk.svn $ cp -r ~/ESQ/zynq-carrier.trunk/os/software/BUTool ./os/software/
</code>

====== Build ======
===== BUTool =====
Clean up old code, regenerate ''env.sh'', then ''make'' again
<code bash>
daq@gm2-01:BUTool $ export PLATFORM=petalinux
daq@gm2-01:BUTool $ ./setup.sh
env.sh
Source env.sh and run 'make' to build BUTool
daq@gm2-01:BUTool $ make clean
daq@gm2-01:BUTool $ make -j4 && make install
</code>
===== Zynq software =====
Edit the ''buildArm.sh'' a little bit (skip building BUTool since it is done in previous step)
<code bash>
daq@gm2-01:software $ ./buildArm.sh
</code>
